{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["Elegir Petrolífero","IR","Combustóleo","Combustóleo Intermedio","Diésel Agrícola_Marino","Diésel Automotriz","Diésel Industrial","Gas Licuado de Petróleo","Gasóleo Domestico","Gasolina de Llenado Inicial","Gas Avión","Gasolina Premium","Gasolina Regular","Turbosina","Catalogos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":43,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Elegir Petrolífero","index":0,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"#","De click en alguno de los siguientes productos para el llenado del Informe de resultados"]
[null,1,"Combustóleo  "]
[null,2,"Combustóleo intermedio"]
[null,3,"Diésel Agrícola y Marino"]
[null,4,"Diésel Automotriz"]
[null,5,"Diésel Industrial"]
[null,6,"Gas licuado de Petróleo"]
[null,7,"Gasóleo Domestico"]
[null,8,"Gasolina de Llenado Inicial"]
[null,9,"Gas Avión"]
[null,10,"Gasolina Premium"]
[null,11,"Gasolina Regular"]
[null,12,"Turbosina"]

{"sheet":"IR","index":1,"n_rows":25,"n_cols":29,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","Fecha del IR","RFC Importador","Razón Social","Id producto","Producto","Fracción arancelaria","Id Region","Región","Id Zona","Zona","Id criterio/Id IFO","Criterio","Id propiedad","Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado","Id. Medio de transporte","Medio de transporte","Id. Respuesta","Respuesta","NombreAditivo / NombreCompañia"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",1,"Presión de Vapor","lb/pulg2 (psi)","ASTM D4953",8,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",2,"Al 10% evaporado","°C","ASTM D86",62,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",3,"Al 50% evaporado","°C","ASTM D86",115,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",4,"Al 90% evaporado","°C","ASTM D86",171.8,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",5,"Temperatura máxima de ebullición final","°C","ASTM D86",208.8,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",6,"Residuo de la destilación, valor máximo","% vol.","ASTM D86",1.1000000000000001,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",7,"Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20","°C","ASTM D5188",70.7,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",8,"Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional","ASTM D1298",0.73770000000000002,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",9,"Azufre Mercaptánico","mg/kg","ASTM D3227",4,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",10,"(1) Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","Adimensional","ASTM D130","Estandar 1",0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",11,"(2) Corrosión a la Ag.",null,null,null,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",12,"Goma lavada","mg/100 mL","ASTM D381",0.5,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",13,"Gomas no lavadas","mg/100 mL","ASTM D381",3,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",14,"Periodo de inducción","Minutos","ASTM D525",240,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",15,"Número de octano (RON)","Adimensional","ASTM D2699",97,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",16,"Número de octano (MON)","Adimensional","ASTM D2700",87.5,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",17,"Índice de octano (RON+MON)/2","Adimensional","ASTM D2699, D2700","no contiene",0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",18,"Aditivo detergente dispersante","mg","ASTM D5598",26.1,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",19,"Aromáticos","% vol.","ASTM D1319",40,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",20,"Olefinas","% vol.","ASTM D1319",15,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",21,"Benceno","% vol.","ASTM D3606",0.42,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",22,"Azufre total","mg/kg","ASTM D2622",3,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",23,"Oxígeno","% masa","ASTM D4815",2.7,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","2017-07-18","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV",11,"Gasolina Regular","27101204",4,"Resto del país",3,"Pacífico",0,"N/A",101,"Etanol menor a 5.8 % vol.",null,null,null,0,null,2,"No","2|999|N/A|N/A"]

{"sheet":"Combustóleo","index":2,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Combustóleo","27101905","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","N/A","N/A","N/A"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["Temperatura de inflamación"]
["Viscosidad Cinemática a 50 °C"]
["Azufre  "]
["Nitrógeno"]
["Vanadio y níquel"]
["Poder calorífico"]
["Asfaltenos (Insolubles en nC7)"]

{"sheet":"Combustóleo Intermedio","index":3,"n_rows":17,"n_cols":15,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Combustóleo intermedio","27101905","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","N/A","N/A","Seleccione un IFO"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["Temperatura de inflamabilidad"]
["Temperatura de Escurrimiento"]
["Agua y sedimento"]
["Viscosidad Cinemática a 50 °C"]
["Viscosidad Cinemática  "]
["Carbón Conradson"]
["Azufre Total"]
["Cenizas"]
["Vanadio"]

{"sheet":"Diésel Agrícola_Marino","index":4,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio","El petrolífero cuenta con aditivos?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diésel Agrícola / Marino","27101904","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","N/A","N/A","N/A","Atender la pregunta"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["Al 10% recuperado"]
["Al 90% recuperado"]
["Temperatura de inflamación"]
["Temperatura de escurrimiento"]
["Temperatura de nublamiento"]
["Índice de cetano"]
["Número de cetano"]
["Azufre  "]
["Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C"]
["Residuos de carbón (en 10% del residuo)"]
["Agua y sedimento"]
["Viscosidad cinemática a 40 °C"]
["Cenizas"]
["Color"]
["Contenido de aromáticos"]
["Lubricidad"]
["Conductividad eléctrica"]

{"sheet":"Diésel Automotriz","index":5,"n_rows":36,"n_cols":16,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio","El petrolífero cuenta con aditivos?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diésel Automotriz","27101904","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","Seleccione una región","N/A","N/A","Atender la pregunta"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["Temp. Inicial de ebullición"]
["Al 10% recuperado"]
["Al 50% recuperado"]
["Al 90% recuperado"]
["Temp. Final de ebullición"]
["Temperatura de inflamación"]
["Temperatura de escurrimiento"]
["Temperatura de nublamiento"]
["Índice de cetano"]
["Número de cetano"]
["Azufre  "]
["Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C"]
["Residuos de carbón (en 10% del residuo)"]
["Agua y sedimento"]
["Viscosidad cinemática a 40 °C"]
["Cenizas"]
["Color"]
["Contenido de aromáticos"]
["Lubricidad"]
["Conductividad eléctrica"]
[]
[]
[]
[]
["Captura de aditivos"]
[]
["Nombre del aditivo","Nombre de la compañía"]
["Atender la pregunta referente a Aditivos","Atender la pregunta referente a Aditivos"]

{"sheet":"Diésel Industrial","index":6,"n_rows":14,"n_cols":15,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diésel Industrial","27101904","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","Seleccione una región","N/A","N/A"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["Temperatura de inflamación"]
["Temperatura de escurrimiento"]
["Destilación (90% destila a)"]
["Viscosidad cinemática a 40 °C"]
["Azufre  "]
["Agua y Sedimento"]

{"sheet":"Gas Licuado de Petróleo","index":7,"n_rows":19,"n_cols":16,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio","El medio de transporte es por \"Ductos Hobbs-Méndez\"?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas licuado de Petróleo","27111901","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","Seleccione una región","N/A","N/A","Atender la pregunta"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C "]
["Temperatura máxima de destilación del 95%"]
["Etano"]
["Propano"]
["n-butano + iso-butano"]
["Pentano y mas pesados"]
["Olefinas totales"]
["Residuo de la evaporación de 100 mL"]
["Densidad relativa a 15.6 °C"]
["Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8 °C"]
["Azufre total"]
["Agua Libre"]

{"sheet":"Gasóleo Domestico","index":8,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gasóleo Domestico","27101904","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","Seleccione una región","N/A","N/A"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["Temperatura de inflamación"]
["Temperatura de escurrimiento"]
["Destilación (90% destila a)"]
["Viscosidad cinemática a 40 °C"]
["Azufre  "]
["Color"]
["Agua y Sedimento"]

{"sheet":"Gasolina de Llenado Inicial","index":9,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gasolina de Llenado Inicial","27101204","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","N/A","N/A","N/A"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["El 10% destila a:"]
["El 50% destila a:"]
["El 90% destila a:"]
["Temp. Final de Ebullición"]
["Presión de Vapor "]
["Azufre Total"]
["Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C"]
["Corrosión ferrosa"]
["Goma lavada"]
["Periodo de inducción"]
["Número de octano (RON)"]
["Número de octano (MON)"]
["Índice de octano (RON+MON)/2"]
["Aromáticos"]
["Olefinas"]
["Benceno"]

{"sheet":"Gas Avión","index":10,"n_rows":35,"n_cols":15,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gas Avión","27101203","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","N/A","N/A","N/A"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["Densidad a 15 °C"]
["Temperatura inicial de ebullición"]
["el 10% destila a:"]
["el 40% destila a:"]
["el 50% destila a:"]
["el 90% destila a:"]
["Temp. Final de ebullición"]
["Volumen recuperado"]
["Residuo de destilación"]
["Pérdida en la destilación"]
["Suma de las temperaturas de 10 y 50% evaporados"]
["Gomas potenciales"]
["Precipitado de Plomo"]
["Reacción del residuo"]
["Presión de vapor a 38 °C "]
["Azufre total"]
["Corrosión al Cu. 2h. a 100 °C"]
["Goma acelerada. 5h"]
["Tetraetilo de plomo TEL"]
["Mezcla natural \nNumero de octano, MON"]
["Mezcla enriquecida \nNumero de octano, MON"]
["Temperatura de congelación"]
["Poder calorífico neto"]
["Reacción al agua \nCambio de volumen"]
["Conductividad eléctrica"]
["Inhibidor de oxidación"]
["Color"]

{"sheet":"Gasolina Premium","index":11,"n_rows":36,"n_cols":16,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Se diseñó con base en el modelo de emisiones Complex US EPA?","El petrolífero cuenta con aditivos?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gasolina Premium","27101204","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","Seleccione una región","Seleccione una zona","Atender la pregunta","Atender la pregunta"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Presión de Vapor"]
["Al 10% evaporado"]
["Al 50% evaporado"]
["Al 90% evaporado"]
["Temperatura máxima de ebullición final"]
["Residuo de la destilación, valor máximo"]
["Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20"]
["Gravedad específica a 20/4 °C"]
["Azufre Mercaptánico"]
["(1) Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C"]
["(2) Corrosión a la Ag."]
["Goma lavada"]
["Gomas no lavadas"]
["Periodo de inducción"]
["Número de octano (RON)"]
["Número de octano (MON)"]
["Índice de octano (RON+MON)/2"]
["Aditivo detergente dispersante"]
["Aromáticos"]
["Olefinas"]
["Benceno"]
["Azufre total"]
["Oxígeno"]
["Etanol entre 9 y 10 % vol."]
[]
["Captura de aditivos"]
[]
["Nombre del aditivo","Nombre de la compañía"]
["Atender la pregunta referente a Aditivos","Atender la pregunta referente a Aditivos"]

{"sheet":"Gasolina Regular","index":12,"n_rows":36,"n_cols":16,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio","El petrolífero cuenta con aditivos?"]
["L010054","CAMIN CARGO CONTROL","L0100540717000008","L0100540717000008","LT-4523","890,098,00","890,098,00","FME971022Q44","Ferrocarril Mexicano SA de CV","Gasolina Regular","27101204","2017-07-18","Resto del país","Pacífico","N/A","No"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Presión de Vapor","lb/pulg2 (psi)","ASTM D4953",8]
["Al 10% evaporado","°C","ASTM D86",62]
["Al 50% evaporado","°C","ASTM D86",115]
["Al 90% evaporado","°C","ASTM D86",171.8]
["Temperatura máxima de ebullición final","°C","ASTM D86",208.8]
["Residuo de la destilación, valor máximo","% vol.","ASTM D86",1.1000000000000001]
["Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20","°C","ASTM D5188",70.7]
["Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional","ASTM D1298",0.73770000000000002]
["Azufre Mercaptánico","mg/kg","ASTM D3227",4]
["(1) Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","Adimensional","ASTM D130","Estandar 1"]
["(2) Corrosión a la Ag."]
["Goma lavada","mg/100 mL","ASTM D381",0.5]
["Gomas no lavadas","mg/100 mL","ASTM D381",3]
["Periodo de inducción","Minutos","ASTM D525",240]
["Número de octano (RON)","Adimensional","ASTM D2699",97]
["Número de octano (MON)","Adimensional","ASTM D2700",87.5]
["Índice de octano (RON+MON)/2","Adimensional","ASTM D2699, D2700","no contiene"]
["Aditivo detergente dispersante","mg","ASTM D5598",26.1]
["Aromáticos","% vol.","ASTM D1319",40]
["Olefinas","% vol.","ASTM D1319",15]
["Benceno","% vol.","ASTM D3606",0.42]
["Azufre total","mg/kg","ASTM D2622",3]
["Oxígeno","% masa","ASTM D4815",2.7]
["Etanol menor a 5.8 % vol."]
[]
["Captura de aditivos"]
[]
["Nombre del aditivo","Nombre de la compañía"]
["N/A","N/A"]

{"sheet":"Turbosina","index":13,"n_rows":36,"n_cols":17,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Llenado del informe del resultados"]
[]
["ID  Laboratorio","Nombre del laboratorio","# Informe de resultados","Número de referencia","# de Lote","Volumen del Lote","Volumen a importar","RFC Importador","Razón Social","Producto","Fracción arancelaria","Fecha del informe de resultados","Región","Zona","Criterio","Se ha transportado Biodiésel con anterioridad en el medio de transporte?","Medio de Transporte"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Turbosina","27101908","Ingrese la fecha en formato DD/MM/YYYY","N/A","N/A","Seleccione combustible","Atender la pregunta","Seleccione medio de transporte"]
[]
["Prueba / Propiedad","Unidad de medida","Método de prueba","Resultado"]
["Densidad a 20 °C"]
["Densidad a 15 °C"]
["Gravedad"]
["Apariencia"]
["Temperatura de destilación del 10%"]
["Temperatura de destilación del 50%"]
["Temperatura de destilación del 90%"]
["Temperatura final de ebullición"]
["Residuo de la destilación"]
["Pérdida de la destilación"]
["Temperatura de inflamación"]
["Temperatura de congelación"]
["Poder calorífico"]
["Acidez total"]
["Aromáticos"]
["Azufre Total"]
["Azufre mercaptánico"]
["Viscosidad cinemática a -20°C"]
["Caída de presión del filtro"]
["Depósito en el tubo del precalentador: \n(1) Anexo A1 VTR"]
["Depósito en el tubo del precalentador: \n(2) Anexo A2 ITR o Anexo 3 ETR"]
["Punto de humo"]
["Naftalenos"]
["Partículas contaminantes"]
["Corrosión al Cu, 2 horas a 100 °C"]
["Contenido de Goma"]
["Sin aditivo de conductividad eléctrica"]
["Con aditivo de conductividad eléctrica"]
["Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)"]

{"sheet":"Catalogos","index":14,"n_rows":126,"n_cols":92,"rows_kept":126,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Mes",null,null,"Producto","Fracción arancelaria",null,"IFO",null,null,"Región",null,"Petrolífero","Prueba / Propiedad",null,null,"Petrolífero","Prueba / Propiedad",null,null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida"]
[1,"Enero",null,1,"Combustóleo  ","27101905",0,"N/A",null,0,"N/A",null,"Combustóleo","Gravedad específica a 20/4 °C",null,null,{"$f":"+M6","v":"Combustóleo"},{"$f":"+N6","v":"Gravedad específica a 20/4 °C"},null,null,1,1,"Combustóleo","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,2,1,"Combustóleo intermedio","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,3,1,"Diésel Agrícola / Marino","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,4,1,"Diésel Automotriz","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,5,1,"Diésel Industrial","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,6,1,"Gas licuado de Petróleo","Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C ","kPa",null,7,1,"Gasóleo Domestico","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,8,1,"Gasolina de Llenado Inicial","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,9,1,"Gas Avión","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,10,1,"Gasolina Premium","Presión de Vapor","kPa",null,11,1,"Gasolina Regular","Presión de Vapor","kPa",null,12,1,"Turbosina","Densidad a 20 °C","kg/L"]
[2,"Febrero",null,2,"Combustóleo intermedio","27101905",10,"IFO - 180",null,6,"ZFN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,"Combustóleo","Temperatura de inflamación","°C",null,2,2,"Combustóleo intermedio","Temperatura de inflamabilidad","°C",null,3,2,"Diésel Agrícola / Marino","Al 10% recuperado","°C",null,4,2,"Diésel Automotriz","Temp. Inicial de ebullición","°C",null,5,2,"Diésel Industrial","Temperatura de inflamación","°C",null,6,1,"Gas licuado de Petróleo","Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C ","lb/pulg2 (psi)",null,7,2,"Gasóleo Domestico","Temperatura de inflamación","°C",null,8,2,"Gasolina de Llenado Inicial","El 10% destila a:","°C",null,9,2,"Gas Avión","Densidad a 15 °C","kg/m3",null,10,1,"Gasolina Premium","Presión de Vapor","lb/pulg2 (psi)",null,11,1,"Gasolina Regular","Presión de Vapor","lb/pulg2 (psi)",null,12,2,"Turbosina","Densidad a 15 °C","kg/L"]
[3,"Marzo",null,3,"Diésel Agrícola / Marino","27101904",11,"IFO - 380",null,7,"ZMG",null,"Petrolífero","Prueba / Propiedad","Unidad de Medida",null,"Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,1,3,"Combustóleo","Viscosidad cinemática a 50 °C","cSt",null,2,3,"Combustóleo intermedio","Temperatura de escurrimiento","°C",null,3,3,"Diésel Agrícola / Marino","Al 90% recuperado","°C",null,4,3,"Diésel Automotriz","Al 10% recuperado","°C",null,5,3,"Diésel Industrial","Temperatura de escurrimiento","°C",null,6,2,"Gas licuado de Petróleo","Temperatura máxima de destilación del 95%","°C",null,7,3,"Gasóleo Domestico","Temperatura de escurrimiento","°C",null,8,3,"Gasolina de Llenado Inicial","El 50% destila a:","°C",null,9,3,"Gas Avión","Temperatura inicial de ebullición","kPa",null,10,2,"Gasolina Premium","Al 10% evaporado","°C",null,11,2,"Gasolina Regular","Al 10% evaporado","°C",null,12,3,"Turbosina","Gravedad","°API"]
[4,"Abril",null,4,"Diésel Automotriz","27101904",999,"Campo no seleccionado",null,8,"ZMM",null,"Combustóleo","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,"Combustóleo","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,1,4,"Combustóleo","Azufre  ","% masa",null,2,4,"Combustóleo intermedio","Agua y sedimento","% vol.",null,3,4,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de inflamación","°C",null,4,4,"Diésel Automotriz","Al 50% recuperado","°C",null,5,4,"Diésel Industrial","Destilación (90% destila a)","°C",null,6,3,"Gas licuado de Petróleo","Etano","% vol.",null,7,4,"Gasóleo Domestico","Destilación (90% destila a)","°C",null,8,4,"Gasolina de Llenado Inicial","El 90% destila a:","°C",null,9,3,"Gas Avión","Temperatura inicial de ebullición","mm Hg",null,10,3,"Gasolina Premium","Al 50% evaporado","°C",null,11,3,"Gasolina Regular","Al 50% evaporado","°C",null,12,4,"Turbosina","Apariencia","Adimensional"]
[5,"Mayo",null,5,"Diésel Industrial","27101904",null,null,null,9,"ZMVM",null,null,null,null,null,"Combustóleo","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,1,5,"Combustóleo","Nitrógeno","ppm peso",null,2,5,"Combustóleo intermedio","Viscosidad cinemática a 50 °C","S.S.F.",null,3,5,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de escurrimiento","°C",null,4,5,"Diésel Automotriz","Al 90% recuperado","°C",null,5,5,"Diésel Industrial","Viscosidad cinemática a 40 °C","cSt",null,6,4,"Gas licuado de Petróleo","Propano","% vol.",null,7,5,"Gasóleo Domestico","Viscosidad cinemática a 40 °C","cSt",null,8,5,"Gasolina de Llenado Inicial","Temp. Final de Ebullición","°C",null,9,4,"Gas Avión","el 10% destila a:","kPa",null,10,4,"Gasolina Premium","Al 90% evaporado","°C",null,11,4,"Gasolina Regular","Al 90% evaporado","°C",null,12,5,"Turbosina","Temperatura de destilación del 10%","°C"]
[6,"Junio",null,6,"Gas licuado de Petróleo","27111901",null,null,null,4,"Resto del país",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,6,"Combustóleo","Vanadio y níquel","mg/kg (ppm)",null,2,6,"Combustóleo intermedio","Viscosidad cinemática  ","mm2/s (cSt)",null,3,6,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de nublamiento","°C",null,4,6,"Diésel Automotriz","Temp. Final de ebullición","°C",null,5,6,"Diésel Industrial","Azufre  ","% masa",null,6,5,"Gas licuado de Petróleo","n-butano + iso-butano","% vol.",null,7,6,"Gasóleo Domestico","Azufre  ","% masa",null,8,6,"Gasolina de Llenado Inicial","Presión de Vapor ","lb/pulg2 (psi)",null,9,4,"Gas Avión","el 10% destila a:","mm Hg",null,10,5,"Gasolina Premium","Temperatura máxima de ebullición final","°C",null,11,5,"Gasolina Regular","Temperatura máxima de ebullición final","°C",null,12,6,"Turbosina","Temperatura de destilación del 50%","°C"]
[7,"Julio",null,7,"Gasóleo Domestico","27101904",null,null,null,999,"Campo no seleccionado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,"Combustóleo","Poder calorífico","MJ/kg",null,2,7,"Combustóleo intermedio","Carbón Conradson","% masa",null,3,7,"Diésel Agrícola / Marino","Índice de cetano","Adimensional",null,4,7,"Diésel Automotriz","Temperatura de inflamación","°C",null,5,7,"Diésel Industrial","Agua y Sedimento","% vol.",null,6,6,"Gas licuado de Petróleo","Pentano y mas pesados","% vol.",null,7,7,"Gasóleo Domestico","Color","Adimensional",null,8,6,"Gasolina de Llenado Inicial","Presión de Vapor ","kPa",null,9,5,"Gas Avión","el 40% destila a:","kPa",null,10,6,"Gasolina Premium","Residuo de la destilación, valor máximo","% vol.",null,11,6,"Gasolina Regular","Residuo de la destilación, valor máximo","% vol.",null,12,7,"Turbosina","Temperatura de destilación del 90%","°C"]
[8,"Agosto",null,8,"Gasolina de Llenado Inicial","27101204",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,8,"Combustóleo","Asfaltenos (Insolubles en nC7)","% masa",null,2,8,"Combustóleo intermedio","Azufre Total","% masa",null,3,8,"Diésel Agrícola / Marino","Número de cetano","Adimensional",null,4,8,"Diésel Automotriz","Temperatura de escurrimiento","°C",null,null,null,null,null,null,null,6,7,"Gas licuado de Petróleo","Olefinas totales","% vol.",null,7,8,"Gasóleo Domestico","Agua y Sedimento","% vol.",null,8,7,"Gasolina de Llenado Inicial","Azufre Total","mg/kg (ppm)",null,9,5,"Gas Avión","el 40% destila a:","mm Hg",null,10,7,"Gasolina Premium","Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20","°C",null,11,7,"Gasolina Regular","Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20","°C",null,12,8,"Turbosina","Temperatura final de ebullición","°C"]
[9,"Septiembre",null,9,"Gas Avión","27101203",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,9,"Combustóleo intermedio","Cenizas","% masa",null,3,9,"Diésel Agrícola / Marino","Azufre  ","mg/kg (ppm)",null,4,9,"Diésel Automotriz","Temperatura de nublamiento","°C",null,null,null,null,null,null,null,6,8,"Gas licuado de Petróleo","Residuo de la evaporación de 100 mL","mL",null,null,null,null,null,null,null,8,8,"Gasolina de Llenado Inicial","Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","Adimensional",null,9,6,"Gas Avión","el 50% destila a:","kPa",null,10,8,"Gasolina Premium","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,11,8,"Gasolina Regular","Gravedad específica a 20/4 °C","Adimensional",null,12,9,"Turbosina","Residuo de la destilación","% vol."]
[10,"Octubre",null,10,"Gasolina Premium","27101204",null,"Combustible",null,null,"Zona",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,10,"Combustóleo intermedio","Vanadio","mg/kg (ppm)",null,3,10,"Diésel Agrícola / Marino","Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","Adimensional",null,4,10,"Diésel Automotriz","Índice de cetano","Adimensional",null,null,null,null,null,null,null,6,9,"Gas licuado de Petróleo","Densidad relativa a 15.6 °C","Adimensional",null,null,null,null,null,null,null,8,9,"Gasolina de Llenado Inicial","Corrosión ferrosa","Adimensional",null,9,6,"Gas Avión","el 50% destila a:","mm Hg",null,10,9,"Gasolina Premium","Azufre Mercaptánico","mg/kg",null,11,9,"Gasolina Regular","Azufre Mercaptánico","mg/kg",null,12,10,"Turbosina","Pérdida de la destilación","% vol."]
[11,"Noviembre",null,11,"Gasolina Regular","27101204",0,"N/A",null,0,"N/A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,11,"Diésel Agrícola / Marino","Residuos de carbón (en 10% del residuo)","% masa",null,4,11,"Diésel Automotriz","Número de cetano","Adimensional",null,null,null,null,null,null,null,6,10,"Gas licuado de Petróleo","Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8 °C","Adimensional",null,null,null,null,null,null,null,8,10,"Gasolina de Llenado Inicial","Goma lavada","kg/m3",null,9,7,"Gas Avión","el 90% destila a:","kPa",null,10,10,"Gasolina Premium","(1) Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","Adimensional",null,11,10,"Gasolina Regular","(1) Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","Adimensional",null,12,11,"Turbosina","Temperatura de inflamación","°C"]
[12,"Diciembre",null,12,"Turbosina","27101908",12,"Jet A",null,1,"Centro",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,12,"Diésel Agrícola / Marino","Agua y sedimento","% vol.",null,4,12,"Diésel Automotriz","Azufre  ","mg/kg (ppm)",null,null,null,null,null,null,null,6,11,"Gas licuado de Petróleo","Azufre total","ppm (peso)",null,null,null,null,null,null,null,8,10,"Gasolina de Llenado Inicial","Goma lavada","mg/100 mL",null,9,7,"Gas Avión","el 90% destila a:","mm Hg",null,10,11,"Gasolina Premium","(2) Corrosión a la Ag.","Adimensional",null,11,11,"Gasolina Regular","(2) Corrosión a la Ag.","Adimensional",null,12,12,"Turbosina","Temperatura de congelación","°C"]
[null,null,null,null,null,null,13,"Jet A1",null,2,"Norte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,13,"Diésel Agrícola / Marino","Viscosidad cinemática a 40 °C","mm2/s",null,4,13,"Diésel Automotriz","Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","Adimensional",null,null,null,null,null,null,null,6,12,"Gas licuado de Petróleo","Agua Libre","Adimensional",null,null,null,null,null,null,null,8,11,"Gasolina de Llenado Inicial","Periodo de inducción","minutos",null,9,8,"Gas Avión","Temp. Final de ebullición","kPa",null,10,12,"Gasolina Premium","Goma lavada","kg/m3",null,11,12,"Gasolina Regular","Goma lavada","kg/m3",null,12,13,"Turbosina","Poder calorífico","MJ/kg"]
[null,null,null,null,null,null,999,"Campo no seleccionado",null,3,"Pacífico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,14,"Diésel Agrícola / Marino","Cenizas","% masa",null,4,14,"Diésel Automotriz","Residuos de carbón (en 10% del residuo)","% masa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,12,"Gasolina de Llenado Inicial","Número de octano (RON)","Adimensional",null,9,8,"Gas Avión","Temp. Final de ebullición","mm Hg",null,10,12,"Gasolina Premium","Goma lavada","mg/100 mL",null,11,12,"Gasolina Regular","Goma lavada","mg/100 mL",null,12,14,"Turbosina","Acidez total","mg KOH/g"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Sureste",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,15,"Diésel Agrícola / Marino","Color","Adimensional",null,4,15,"Diésel Automotriz","Agua y sedimento","% vol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,13,"Gasolina de Llenado Inicial","Número de octano (MON)","Adimensional",null,9,9,"Gas Avión","Volumen recuperado","% vol.",null,10,13,"Gasolina Premium","Gomas no lavadas","kg/m3",null,11,13,"Gasolina Regular","Gomas no lavadas","kg/m3",null,12,15,"Turbosina","Aromáticos","% vol."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,999,"Campo no seleccionado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,16,"Diésel Agrícola / Marino","Contenido de aromáticos","% vol.",null,4,16,"Diésel Automotriz","Viscosidad cinemática a 40 °C","mm2/s",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,14,"Gasolina de Llenado Inicial","Índice de octano (RON+MON)/2","Adimensional",null,9,10,"Gas Avión","Residuo de destilación","% vol.",null,10,13,"Gasolina Premium","Gomas no lavadas","mg/100 mL",null,11,13,"Gasolina Regular","Gomas no lavadas","mg/100 mL",null,12,16,"Turbosina","Azufre Total","mg/kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,17,"Diésel Agrícola / Marino","Lubricidad","µ (Micrones)",null,4,17,"Diésel Automotriz","Cenizas","% masa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,15,"Gasolina de Llenado Inicial","Aromáticos","% vol.",null,9,11,"Gas Avión","Pérdida en la destilación","% vol.",null,10,14,"Gasolina Premium","Periodo de inducción","Minutos",null,11,14,"Gasolina Regular","Periodo de inducción","Minutos",null,12,17,"Turbosina","Azufre mercaptánico","mg/kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Respuesta",null,null,"Medio de transporte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,18,"Diésel Agrícola / Marino","Conductividad eléctrica","pS/m",null,4,18,"Diésel Automotriz","Color","Adimensional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,16,"Gasolina de Llenado Inicial","Olefinas","% vol.",null,9,12,"Gas Avión","Suma de las temperaturas de 10 y 50% evaporados","kPa",null,10,15,"Gasolina Premium","Número de octano (RON)","Adimensional",null,11,15,"Gasolina Regular","Número de octano (RON)","Adimensional",null,12,18,"Turbosina","Viscosidad cinemática a -20°C","cSt"]
[null,null,null,null,null,null,0,"N/A",null,0,"N/A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,19,"Diésel Automotriz","Contenido de aromáticos","% vol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,17,"Gasolina de Llenado Inicial","Benceno","% vol.",null,9,12,"Gas Avión","Suma de las temperaturas de 10 y 50% evaporados","mm Hg",null,10,16,"Gasolina Premium","Número de octano (MON)","Adimensional",null,11,16,"Gasolina Regular","Número de octano (MON)","Adimensional",null,12,19,"Turbosina","Caída de presión del filtro","kPa"]
[null,null,null,null,null,null,1,"Si",null,1,"Autotanque",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,20,"Diésel Automotriz","Lubricidad","µ (Micrones)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,13,"Gas Avión","Gomas potenciales","mg/100 mL",null,10,17,"Gasolina Premium","Índice de octano (RON+MON)/2","Adimensional",null,11,17,"Gasolina Regular","Índice de octano (RON+MON)/2","Adimensional",null,12,19,"Turbosina","Caída de presión del filtro","mm Hg"]
[null,null,null,null,null,null,2,"No",null,2,"Buquetanque",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,21,"Diésel Automotriz","Conductividad eléctrica","pS/m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,14,"Gas Avión","Precipitado de Plomo","mg/100 mL",null,10,18,"Gasolina Premium","Aditivo detergente dispersante","%",null,11,18,"Gasolina Regular","Aditivo detergente dispersante","%",null,12,20,"Turbosina","Depósito en el tubo del precalentador: \n(1) Anexo A1 VTR","Código de color VTR"]
[null,null,null,null,null,null,999,"Campo no seleccionado",null,3,"Carrotanque",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,15,"Gas Avión","Reacción del residuo","Adimensional",null,10,18,"Gasolina Premium","Aditivo detergente dispersante","mg",null,11,18,"Gasolina Regular","Aditivo detergente dispersante","mg",null,12,21,"Turbosina","Depósito en el tubo del precalentador: \n(2) Anexo A2 ITR o Anexo 3 ETR","nm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Ducto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,16,"Gas Avión","Presión de vapor a 38 °C ","kPa",null,10,19,"Gasolina Premium","Aromáticos","% vol.",null,11,19,"Gasolina Regular","Aromáticos","% vol.",null,12,22,"Turbosina","Punto de humo","mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Poliducto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,17,"Gas Avión","Azufre total","% peso",null,10,20,"Gasolina Premium","Olefinas","% vol.",null,11,20,"Gasolina Regular","Olefinas","% vol.",null,12,23,"Turbosina","Naftalenos","% vol."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"Semirremolque",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,18,"Gas Avión","Corrosión al Cu. 2h. a 100 °C","Adimensional",null,10,21,"Gasolina Premium","Benceno","% vol.",null,11,21,"Gasolina Regular","Benceno","% vol.",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","mg/L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,999,"Campo no seleccionado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,19,"Gas Avión","Goma acelerada. 5h","mg/100 mL",null,10,22,"Gasolina Premium","Azufre total","mg/kg",null,11,22,"Gasolina Regular","Azufre total","mg/kg",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","mg/gal"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,20,"Gas Avión","Tetraetilo de plomo TEL","mL TEL/L",null,10,23,"Gasolina Premium","Oxígeno","% masa",null,11,23,"Gasolina Regular","Oxígeno","% masa",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","Codigo ISO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de oxigenante",null,null,"US EPA Complex",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,20,"Gas Avión","Tetraetilo de plomo TEL","g Pb/L",null,10,101,"Gasolina Premium","Etanol menor a 5.8 % vol.","N/A",null,11,101,"Gasolina Regular","Etanol menor a 5.8 % vol.","N/A",null,12,25,"Turbosina","Corrosión al Cu, 2 horas a 100 °C","Adimensional"]
[null,null,null,null,null,null,0,"N/A",null,0,"N/A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,21,"Gas Avión","Mezcla natural \nNumero de octano, MON","Adimensional",null,10,105,"Gasolina Premium","Etanol entre 9 y 10 % vol.","N/A",null,11,105,"Gasolina Regular","Etanol entre 9 y 10 % vol.","N/A",null,12,26,"Turbosina","Contenido de Goma","mg/100 mL"]
[null,null,null,null,null,null,1,"Etanol menor a 5.8 % vol.",null,14,"Con Complex",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,22,"Gas Avión","Mezcla enriquecida \nNumero de octano, MON","Adimensional",null,10,102,"Gasolina Premium","(ETBE) etil-ter-butil éter","N/A",null,11,102,"Gasolina Regular","(ETBE) etil-ter-butil éter","N/A",null,12,27,"Turbosina","Sin aditivo de conductividad eléctrica","Adimensional"]
[null,null,null,null,null,null,2,"Etanol entre 9 y 10 % vol.",null,15,"Sin Complex",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,23,"Gas Avión","Temperatura de congelación","°C",null,10,103,"Gasolina Premium","(MTBE) metil-ter-butil éter","N/A",null,11,103,"Gasolina Regular","(MTBE) metil-ter-butil éter","N/A",null,12,28,"Turbosina","Con aditivo de conductividad eléctrica","Adimensional"]
[null,null,null,null,null,null,3,"(ETBE) etil-ter-butil éter",null,999,"Campo no seleccionado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,24,"Gas Avión","Poder calorífico neto","MJ/kg",null,10,104,"Gasolina Premium","(TAME) ter-amil-metil éter","N/A",null,11,104,"Gasolina Regular","(TAME) ter-amil-metil éter","N/A",null,12,29,"Turbosina","Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)","mg/kg"]
[null,null,null,null,null,null,4,"(MTBE) metil-ter-butil éter",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,24,"Gas Avión","Poder calorífico neto","Btu/lb",null,10,0,"Gasolina Premium","No contiene","N/A",null,11,0,"Gasolina Regular","No contiene","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,5,"(TAME) ter-amil-metil éter",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,25,"Gas Avión","Reacción al agua \nCambio de volumen","mL"]
[null,null,null,null,null,null,6,"No contiene",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,26,"Gas Avión","Conductividad eléctrica","pS/m"]
[null,null,null,null,null,null,999,"Campo no seleccionado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,27,"Gas Avión","Inhibidor de oxidación","mg/L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Estatus del registro del aditivo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,28,"Gas Avión","Color","Adimensional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"Registro del aditivo incorrecto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Registro del aditivo correcto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,999,"Registro del aditivo con leyendas iniciales y/o sus variantes"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cuenta con aditivos?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"N/A"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Si"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"No"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,999,"Campo no seleccionado"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba",null,"Id. Petrolífero","Id. Prueba / Propiedad","Petrolífero","Prueba / Propiedad","Método de Prueba"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,"Combustóleo","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,2,1,"Combustóleo intermedio","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,3,1,"Diésel Agrícola / Marino","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,4,1,"Diésel Automotriz","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,5,1,"Diésel Industrial","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,6,1,"Gas licuado de Petróleo","Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C ","ASTM D1267",null,7,1,"Gasóleo Domestico","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,8,1,"Gasolina de Llenado Inicial","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,9,1,"Gas Avión","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,10,1,"Gasolina Premium","Presión de Vapor","ASTM D4814",null,11,1,"Gasolina Regular","Presión de Vapor","ASTM D4814",null,12,1,"Turbosina","Densidad a 20 °C","ASTM D1298"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,"Combustóleo","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,2,1,"Combustóleo intermedio","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,3,1,"Diésel Agrícola / Marino","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,4,1,"Diésel Automotriz","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,5,1,"Diésel Industrial","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,6,1,"Gas licuado de Petróleo","Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C ","ASTM D2598",null,7,1,"Gasóleo Domestico","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,8,1,"Gasolina de Llenado Inicial","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,9,1,"Gas Avión","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,10,1,"Gasolina Premium","Presión de Vapor","ASTM D4953",null,11,1,"Gasolina Regular","Presión de Vapor","ASTM D4953",null,12,1,"Turbosina","Densidad a 20 °C","ASTM D4052"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,"Combustóleo","Temperatura de inflamación","ASTM D56",null,2,2,"Combustóleo intermedio","Temperatura de inflamabilidad","ASTM D56",null,3,2,"Diésel Agrícola / Marino","Al 10% recuperado","ASTM D86",null,4,2,"Diésel Automotriz","Temp. Inicial de ebullición","ASTM D86",null,5,2,"Diésel Industrial","Temperatura de inflamación","ASTM D56",null,6,1,"Gas licuado de Petróleo","Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C ","ASTM D6897",null,7,2,"Gasóleo Domestico","Temperatura de inflamación","ASTM D56",null,8,2,"Gasolina de Llenado Inicial","El 10% destila a:","ASTM D86",null,9,2,"Gas Avión","Densidad a 15 °C","ASTM D1298",null,10,1,"Gasolina Premium","Presión de Vapor","ASTM D5191",null,11,1,"Gasolina Regular","Presión de Vapor","ASTM D5191",null,12,2,"Turbosina","Densidad a 15 °C","ASTM D1298"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,"Combustóleo","Temperatura de inflamación","ASTM D93",null,2,2,"Combustóleo intermedio","Temperatura de inflamabilidad","ASTM D93",null,3,2,"Diésel Agrícola / Marino","Al 10% recuperado","ASTM D7344",null,4,2,"Diésel Automotriz","Temp. Inicial de ebullición","ASTM D7344",null,5,2,"Diésel Industrial","Temperatura de inflamación","ASTM D93",null,6,2,"Gas licuado de Petróleo","Temperatura máxima de destilación del 95%","ASTM D1837","*En NOM",7,2,"Gasóleo Domestico","Temperatura de inflamación","ASTM D93",null,8,2,"Gasolina de Llenado Inicial","El 10% destila a:","ASTM D7345",null,9,2,"Gas Avión","Densidad a 15 °C","ASTM D4052",null,10,1,"Gasolina Premium","Presión de Vapor","ASTM D5482",null,11,1,"Gasolina Regular","Presión de Vapor","ASTM D5482",null,12,2,"Turbosina","Densidad a 15 °C","ASTM D4052"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,"Combustóleo","Temperatura de inflamación","ASTM D3828","*En NOM",2,2,"Combustóleo intermedio","Temperatura de inflamabilidad","ASTM D3828",null,3,2,"Diésel Agrícola / Marino","Al 10% recuperado","ASTM D7345",null,4,2,"Diésel Automotriz","Temp. Inicial de ebullición","ASTM D7345",null,5,2,"Diésel Industrial","Temperatura de inflamación","ASTM D3828","*En NOM",6,3,"Gas licuado de Petróleo","Etano","ASTM D2163",null,7,2,"Gasóleo Domestico","Temperatura de inflamación","ASTM D3828","*En NOM",8,3,"Gasolina de Llenado Inicial","El 50% destila a:","ASTM D86",null,9,3,"Gas Avión","Temperatura inicial de ebullición","ASTM D86",null,10,1,"Gasolina Premium","Presión de Vapor","ASTM D6378",null,11,1,"Gasolina Regular","Presión de Vapor","ASTM D6378",null,12,3,"Turbosina","Gravedad","ASTM D287"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,"Combustóleo","Temperatura de inflamación","ASTM D7094",null,2,3,"Combustóleo intermedio","Temperatura de escurrimiento","ASTM D97",null,3,3,"Diésel Agrícola / Marino","Al 90% recuperado","ASTM D86",null,4,3,"Diésel Automotriz","Al 10% recuperado","ASTM D86",null,5,2,"Diésel Industrial","Temperatura de inflamación","ASTM D7094",null,6,4,"Gas licuado de Petróleo","Propano","ASTM D2163",null,7,2,"Gasóleo Domestico","Temperatura de inflamación","ASTM D7094",null,8,3,"Gasolina de Llenado Inicial","El 50% destila a:","ASTM D7345",null,9,3,"Gas Avión","Temperatura inicial de ebullición","ASTM D7344",null,10,2,"Gasolina Premium","Al 10% evaporado","ASTM D86",null,11,2,"Gasolina Regular","Al 10% evaporado","ASTM D86",null,12,3,"Turbosina","Gravedad","ASTM D4052"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,3,"Combustóleo","Viscosidad cinemática a 50 °C","ASTM D88",null,2,3,"Combustóleo intermedio","Temperatura de escurrimiento","ASTM D5949",null,3,3,"Diésel Agrícola / Marino","Al 90% recuperado","ASTM D7344",null,4,3,"Diésel Automotriz","Al 10% recuperado","ASTM D7344",null,5,3,"Diésel Industrial","Temperatura de escurrimiento","ASTM D97",null,6,5,"Gas licuado de Petróleo","n-butano + iso-butano","ASTM D2163",null,7,3,"Gasóleo Domestico","Temperatura de escurrimiento","ASTM D97",null,8,4,"Gasolina de Llenado Inicial","El 90% destila a:","ASTM D86",null,9,3,"Gas Avión","Temperatura inicial de ebullición","ASTM D7345",null,10,2,"Gasolina Premium","Al 10% evaporado","ASTM D7344",null,11,2,"Gasolina Regular","Al 10% evaporado","ASTM D7344",null,12,4,"Turbosina","Apariencia","Visual"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,3,"Combustóleo","Viscosidad cinemática a 50 °C","ASTM D445",null,2,4,"Combustóleo intermedio","Agua y Sedimento","ASTM D1796",null,3,3,"Diésel Agrícola / Marino","Al 90% recuperado","ASTM D7345",null,4,3,"Diésel Automotriz","Al 10% recuperado","ASTM D7345",null,5,3,"Diésel Industrial","Temperatura de escurrimiento","ASTM D5949",null,6,6,"Gas licuado de Petróleo","Pentano y mas pesados","ASTM D2163",null,7,3,"Gasóleo Domestico","Temperatura de escurrimiento","ASTM D5949",null,8,4,"Gasolina de Llenado Inicial","El 90% destila a:","ASTM D7345",null,9,4,"Gas Avión","el 10% destila a:","ASTM D86",null,10,2,"Gasolina Premium","Al 10% evaporado","ASTM D7345",null,11,2,"Gasolina Regular","Al 10% evaporado","ASTM D7345",null,12,5,"Turbosina","Temperatura de destilación del 10%","ASTM D86"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,3,"Combustóleo","Viscosidad cinemática a 50 °C","ASTM D2161",null,2,4,"Combustóleo intermedio","Agua y Sedimento","ASTM D4176",null,3,4,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de inflamación","ASTM D56",null,4,4,"Diésel Automotriz","Al 50% recuperado","ASTM D86",null,5,4,"Diésel Industrial","Destilación (90% destila a)","ASTM D86",null,6,7,"Gas licuado de Petróleo","Olefinas totales","ASTM D2163",null,7,4,"Gasóleo Domestico","Destilación (90% destila a)","ASTM D86",null,8,5,"Gasolina de Llenado Inicial","Temp. Final de Ebullición","ASTM D86",null,9,4,"Gas Avión","el 10% destila a:","ASTM D7344",null,10,3,"Gasolina Premium","Al 50% evaporado","ASTM D86",null,11,3,"Gasolina Regular","Al 50% evaporado","ASTM D86",null,12,5,"Turbosina","Temperatura de destilación del 10%","ASTM D2887"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,4,"Combustóleo","Azufre  ","ASTM D1552",null,2,4,"Combustóleo intermedio","Agua y Sedimento","ASTM D5184",null,3,4,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de inflamación","ASTM D93",null,4,4,"Diésel Automotriz","Al 50% recuperado","ASTM D7344",null,5,4,"Diésel Industrial","Destilación (90% destila a)","ASTM D7344",null,6,8,"Gas licuado de Petróleo","Residuo de la evaporación de 100 mL","ASTM D2158",null,7,4,"Gasóleo Domestico","Destilación (90% destila a)","ASTM D7344",null,8,5,"Gasolina de Llenado Inicial","Temp. Final de Ebullición","ASTM D7345",null,9,4,"Gas Avión","el 10% destila a:","ASTM D7345",null,10,3,"Gasolina Premium","Al 50% evaporado","ASTM D7344",null,11,3,"Gasolina Regular","Al 50% evaporado","ASTM D7344",null,12,5,"Turbosina","Temperatura de destilación del 10%","ASTM D7345"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,4,"Combustóleo","Azufre  ","ASTM D2622",null,2,5,"Combustóleo intermedio","Viscosidad cinemática a 50 °C","ASTM D88",null,3,4,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de inflamación","ASTM D3828","*En NOM",4,4,"Diésel Automotriz","Al 50% recuperado","ASTM D7345",null,5,4,"Diésel Industrial","Destilación (90% destila a)","ASTM D7345",null,6,9,"Gas licuado de Petróleo","Densidad relativa a 15.6 °C","ASTM D1657","*En NOM",7,4,"Gasóleo Domestico","Destilación (90% destila a)","ASTM D7345",null,8,6,"Gasolina de Llenado Inicial","Presión de Vapor ","ASTM D4953",null,9,5,"Gas Avión","el 40% destila a:","ASTM D86",null,10,3,"Gasolina Premium","Al 50% evaporado","ASTM D7345",null,11,3,"Gasolina Regular","Al 50% evaporado","ASTM D7345",null,12,6,"Turbosina","Temperatura de destilación del 50%","ASTM D86"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,4,"Combustóleo","Azufre  ","ASTM D4294",null,2,5,"Combustóleo intermedio","Viscosidad cinemática a 50 °C","ASTM D445",null,3,4,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de inflamación","ASTM D7094",null,4,5,"Diésel Automotriz","Al 90% recuperado","ASTM D86",null,5,5,"Diésel Industrial","Viscosidad cinemática a 40 °C","ASTM D88",null,6,9,"Gas licuado de Petróleo","Densidad relativa a 15.6 °C","ASTM D2598",null,7,5,"Gasóleo Domestico","Viscosidad cinemática a 40 °C","ASTM D88",null,8,6,"Gasolina de Llenado Inicial","Presión de Vapor ","ASTM D5191","*En NOM",9,5,"Gas Avión","el 40% destila a:","ASTM D7344",null,10,4,"Gasolina Premium","Al 90% evaporado","ASTM D86",null,11,4,"Gasolina Regular","Al 90% evaporado","ASTM D86",null,12,6,"Turbosina","Temperatura de destilación del 50%","ASTM D2887"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,4,"Combustóleo","Azufre  ","ASTM D5453",null,2,5,"Combustóleo intermedio","Viscosidad cinemática a 50 °C","ASTM D2161",null,3,5,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de escurrimiento","ASTM D97",null,4,5,"Diésel Automotriz","Al 90% recuperado","ASTM D7344",null,5,5,"Diésel Industrial","Viscosidad cinemática a 40 °C","ASTM D445",null,6,10,"Gas licuado de Petróleo","Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8 °C","ASTM D1838",null,7,5,"Gasóleo Domestico","Viscosidad cinemática a 40 °C","ASTM D445",null,8,6,"Gasolina de Llenado Inicial","Presión de Vapor ","ASTM D5482",null,9,5,"Gas Avión","el 40% destila a:","ASTM D7345",null,10,4,"Gasolina Premium","Al 90% evaporado","ASTM D7344",null,11,4,"Gasolina Regular","Al 90% evaporado","ASTM D7344",null,12,6,"Turbosina","Temperatura de destilación del 50%","ASTM D7345"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,4,"Combustóleo","Azufre  ","ASTM D7039",null,2,6,"Combustóleo intermedio","Viscosidad cinemática  ","ASTM D88",null,3,5,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de escurrimiento","ASTM D5949",null,4,5,"Diésel Automotriz","Al 90% recuperado","ASTM D7345",null,5,5,"Diésel Industrial","Viscosidad cinemática a 40 °C","ASTM D2161",null,6,11,"Gas licuado de Petróleo","Azufre total","ASTM D3246",null,7,5,"Gasóleo Domestico","Viscosidad cinemática a 40 °C","ASTM D2161",null,8,6,"Gasolina de Llenado Inicial","Presión de Vapor ","ASTM D6378",null,9,6,"Gas Avión","el 50% destila a:","ASTM D86",null,10,4,"Gasolina Premium","Al 90% evaporado","ASTM D7345",null,11,4,"Gasolina Regular","Al 90% evaporado","ASTM D7345",null,12,7,"Turbosina","Temperatura de destilación del 90%","ASTM D86"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,4,"Combustóleo","Azufre  ","ASTM D7220",null,2,6,"Combustóleo intermedio","Viscosidad cinemática  ","ASTM D445",null,3,6,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de nublamiento","ASTM D2500",null,4,6,"Diésel Automotriz","Temp. Final de ebullición","ASTM D86",null,5,6,"Diésel Industrial","Azufre  ","ASTM D1552",null,6,11,"Gas licuado de Petróleo","Azufre total","ASTM D4468",null,7,6,"Gasóleo Domestico","Azufre  ","ASTM D1552",null,8,7,"Gasolina de Llenado Inicial","Azufre Total","ASTM D2622",null,9,6,"Gas Avión","el 50% destila a:","ASTM D7344",null,10,5,"Gasolina Premium","Temperatura máxima de ebullición final","ASTM D86",null,11,5,"Gasolina Regular","Temperatura máxima de ebullición final","ASTM D86",null,12,7,"Turbosina","Temperatura de destilación del 90%","ASTM D2887"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,5,"Combustóleo","Nitrógeno","ASTM D3228",null,2,6,"Combustóleo intermedio","Viscosidad cinemática  ","ASTM D2161",null,3,6,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de nublamiento","ASTM D5771",null,4,6,"Diésel Automotriz","Temp. Final de ebullición","ASTM D7344",null,5,6,"Diésel Industrial","Azufre  ","ASTM D2622",null,6,11,"Gas licuado de Petróleo","Azufre total","ASTM D6667",null,7,6,"Gasóleo Domestico","Azufre  ","ASTM D2622",null,8,7,"Gasolina de Llenado Inicial","Azufre Total","ASTM D5453",null,9,6,"Gas Avión","el 50% destila a:","ASTM D7345",null,10,5,"Gasolina Premium","Temperatura máxima de ebullición final","ASTM D7344",null,11,5,"Gasolina Regular","Temperatura máxima de ebullición final","ASTM D7344",null,12,7,"Turbosina","Temperatura de destilación del 90%","ASTM D7345"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,5,"Combustóleo","Nitrógeno","ASTM D5762",null,2,7,"Combustóleo intermedio","Carbón Conradson","ASTM D189",null,3,6,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de nublamiento","ASTM D5773",null,4,6,"Diésel Automotriz","Temp. Final de ebullición","ASTM D7345",null,5,6,"Diésel Industrial","Azufre  ","ASTM D4294",null,6,12,"Gas licuado de Petróleo","Agua Libre","Visual",null,7,6,"Gasóleo Domestico","Azufre  ","ASTM D4294",null,8,7,"Gasolina de Llenado Inicial","Azufre Total","ASTM D7220","*En NOM",9,7,"Gas Avión","el 90% destila a:","ASTM D86",null,10,5,"Gasolina Premium","Temperatura máxima de ebullición final","ASTM D7345",null,11,5,"Gasolina Regular","Temperatura máxima de ebullición final","ASTM D7345",null,12,8,"Turbosina","Temperatura final de ebullición","ASTM D86"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,6,"Combustóleo","Vanadio y níquel","ASTM D5863",null,2,8,"Combustóleo intermedio","Azufre Total","ASTM D2622",null,3,6,"Diésel Agrícola / Marino","Temperatura de nublamiento","ASTM D7689",null,4,7,"Diésel Automotriz","Temperatura de inflamación","ASTM D56",null,5,6,"Diésel Industrial","Azufre  ","ASTM D5453",null,6,12,"Gas licuado de Petróleo","Agua Libre","ASTM D2713",null,7,6,"Gasóleo Domestico","Azufre  ","ASTM D5453",null,8,8,"Gasolina de Llenado Inicial","Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","ASTM D130",null,9,7,"Gas Avión","el 90% destila a:","ASTM D7344",null,10,6,"Gasolina Premium","Residuo de la destilación, valor máximo","ASTM D86",null,11,6,"Gasolina Regular","Residuo de la destilación, valor máximo","ASTM D86",null,12,8,"Turbosina","Temperatura final de ebullición","ASTM D2887"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,"Combustóleo","Poder calorífico","ASTM D4809",null,2,8,"Combustóleo intermedio","Azufre Total","ASTM D4294",null,3,7,"Diésel Agrícola / Marino","Índice de cetano","ASTM D976",null,4,7,"Diésel Automotriz","Temperatura de inflamación","ASTM D93",null,5,6,"Diésel Industrial","Azufre  ","ASTM D7039",null,null,null,null,null,null,null,7,6,"Gasóleo Domestico","Azufre  ","ASTM D7039",null,8,9,"Gasolina de Llenado Inicial","Corrosión ferrosa","ASTM D665",null,9,7,"Gas Avión","el 90% destila a:","ASTM D7345",null,10,6,"Gasolina Premium","Residuo de la destilación, valor máximo","ASTM D7344",null,11,6,"Gasolina Regular","Residuo de la destilación, valor máximo","ASTM D7344",null,12,8,"Turbosina","Temperatura final de ebullición","ASTM D7345"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,"Combustóleo","Poder calorífico","ASTM D4868",null,2,9,"Combustóleo intermedio","Cenizas","ASTM D482",null,3,7,"Diésel Agrícola / Marino","Índice de cetano","ASTM D4737",null,4,7,"Diésel Automotriz","Temperatura de inflamación","ASTM D3828","*En NOM",5,6,"Diésel Industrial","Azufre  ","ASTM D7220","*En NOM",null,null,null,null,null,null,7,6,"Gasóleo Domestico","Azufre  ","ASTM D7220","*En NOM",8,9,"Gasolina de Llenado Inicial","Corrosión ferrosa","ASTM D7548",null,9,8,"Gas Avión","Temp. Final de ebullición","ASTM D86",null,10,6,"Gasolina Premium","Residuo de la destilación, valor máximo","ASTM D7345",null,11,6,"Gasolina Regular","Residuo de la destilación, valor máximo","ASTM D7345",null,12,9,"Turbosina","Residuo de la destilación","ASTM D86"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,8,"Combustóleo","Asfaltenos (Insolubles en nC7)","ASTM D3279",null,2,9,"Combustóleo intermedio","Cenizas","ASTM D5184",null,3,8,"Diésel Agrícola / Marino","Número de cetano","ASTM D613",null,4,7,"Diésel Automotriz","Temperatura de inflamación","ASTM D7094",null,5,7,"Diésel Industrial","Agua y Sedimento","ASTM D1796",null,null,null,null,null,null,null,7,7,"Gasóleo Domestico","Color","ASTM D156",null,8,10,"Gasolina de Llenado Inicial","Goma lavada","ASTM D525",null,9,8,"Gas Avión","Temp. Final de ebullición","ASTM D7344",null,10,7,"Gasolina Premium","Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20","ASTM D2533",null,11,7,"Gasolina Regular","Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20","ASTM D2533",null,12,9,"Turbosina","Residuo de la destilación","ASTM D2887"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,10,"Combustóleo intermedio","Vanadio","ASTM D5863",null,3,8,"Diésel Agrícola / Marino","Número de cetano","ASTM D6890",null,4,8,"Diésel Automotriz","Temperatura de escurrimiento","ASTM D97",null,5,7,"Diésel Industrial","Agua y Sedimento","ASTM D2709",null,null,null,null,null,null,null,7,7,"Gasóleo Domestico","Color","ASTM D1500",null,8,11,"Gasolina de Llenado Inicial","Periodo de inducción","ASTM D525",null,9,8,"Gas Avión","Temp. Final de ebullición","ASTM D7345",null,10,7,"Gasolina Premium","Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20","ASTM D5188",null,11,7,"Gasolina Regular","Temperatura de relación vapor/líquido igual a 20","ASTM D5188",null,12,9,"Turbosina","Residuo de la destilación","ASTM D7345"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,8,"Diésel Agrícola / Marino","Número de cetano","ASTM D7170",null,4,8,"Diésel Automotriz","Temperatura de escurrimiento","ASTM D5949",null,5,7,"Diésel Industrial","Agua y Sedimento","ASTM D4176",null,null,null,null,null,null,null,7,8,"Gasóleo Domestico","Agua y Sedimento","ASTM D1796",null,8,12,"Gasolina de Llenado Inicial","Número de octano (RON)","ASTM D2699",null,9,9,"Gas Avión","Volumen recuperado","ASTM D86",null,10,8,"Gasolina Premium","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,11,8,"Gasolina Regular","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D1298",null,12,10,"Turbosina","Pérdida de la destilación","ASTM D86"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,8,"Diésel Agrícola / Marino","Número de cetano","ASTM D7668",null,4,9,"Diésel Automotriz","Temperatura de nublamiento","ASTM D2500",null,5,7,"Diésel Industrial","Agua y Sedimento","ASTM D5184",null,null,null,null,null,null,null,7,8,"Gasóleo Domestico","Agua y Sedimento","ASTM D2709",null,8,13,"Gasolina de Llenado Inicial","Número de octano (MON)","ASTM D2700",null,9,9,"Gas Avión","Volumen recuperado","ASTM D7344",null,10,8,"Gasolina Premium","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,11,8,"Gasolina Regular","Gravedad específica a 20/4 °C","ASTM D4052",null,12,10,"Turbosina","Pérdida de la destilación","ASTM D2887"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,9,"Diésel Agrícola / Marino","Azufre  ","ASTM D2622",null,4,9,"Diésel Automotriz","Temperatura de nublamiento","ASTM D5771",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,8,"Gasóleo Domestico","Agua y Sedimento","ASTM D4176",null,8,14,"Gasolina de Llenado Inicial","Índice de octano (RON+MON)/2","ASTM D2699, D2700",null,9,9,"Gas Avión","Volumen recuperado","ASTM D7345",null,10,9,"Gasolina Premium","Azufre Mercaptánico","ASTM D3227",null,11,9,"Gasolina Regular","Azufre Mercaptánico","ASTM D3227",null,12,10,"Turbosina","Pérdida de la destilación","ASTM D7345"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,9,"Diésel Agrícola / Marino","Azufre  ","ASTM D4294",null,4,9,"Diésel Automotriz","Temperatura de nublamiento","ASTM D5773",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,8,"Gasóleo Domestico","Agua y Sedimento","ASTM D5184",null,8,15,"Gasolina de Llenado Inicial","Aromáticos","ASTM D1319",null,9,10,"Gas Avión","Residuo de destilación","ASTM D86",null,10,10,"Gasolina Premium","(1) Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","ASTM D130",null,11,10,"Gasolina Regular","(1) Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","ASTM D130",null,12,11,"Turbosina","Temperatura de inflamación","ASTM D56","*En NOM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,9,"Diésel Agrícola / Marino","Azufre  ","ASTM D5453",null,4,9,"Diésel Automotriz","Temperatura de nublamiento","ASTM D7689",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,15,"Gasolina de Llenado Inicial","Aromáticos","ASTM D6379",null,9,10,"Gas Avión","Residuo de destilación","ASTM D7344",null,10,11,"Gasolina Premium","(2) Corrosión a la Ag.","ASTM D7667",null,11,11,"Gasolina Regular","(2) Corrosión a la Ag.","ASTM D7667",null,12,11,"Turbosina","Temperatura de inflamación","ASTM D3828"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,9,"Diésel Agrícola / Marino","Azufre  ","ASTM D7039",null,4,10,"Diésel Automotriz","Índice de cetano","ASTM D976",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,15,"Gasolina de Llenado Inicial","Aromáticos","ASTM D6839",null,9,10,"Gas Avión","Residuo de destilación","ASTM D7345",null,10,11,"Gasolina Premium","(2) Corrosión a la Ag.","ASTM D7671",null,11,11,"Gasolina Regular","(2) Corrosión a la Ag.","ASTM D7671",null,12,12,"Turbosina","Temperatura de congelación","ASTM D2386"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,9,"Diésel Agrícola / Marino","Azufre  ","ASTM D7220","*En NOM",4,10,"Diésel Automotriz","Índice de cetano","ASTM D4737",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,16,"Gasolina de Llenado Inicial","Olefinas","ASTM D1159",null,9,11,"Gas Avión","Pérdida en la destilación","ASTM D86",null,10,12,"Gasolina Premium","Goma lavada","ASTM D381",null,11,12,"Gasolina Regular","Goma lavada","ASTM D381",null,12,12,"Turbosina","Temperatura de congelación","ASTM D5972"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,10,"Diésel Agrícola / Marino","Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","ASTM D130",null,4,11,"Diésel Automotriz","Número de cetano","ASTM D613",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,16,"Gasolina de Llenado Inicial","Olefinas","ASTM D1319",null,9,11,"Gas Avión","Pérdida en la destilación","ASTM D7344",null,10,13,"Gasolina Premium","Gomas no lavadas","ASTM D381",null,11,13,"Gasolina Regular","Gomas no lavadas","ASTM D381",null,12,12,"Turbosina","Temperatura de congelación","ASTM D7153"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,11,"Diésel Agrícola / Marino","Residuos de carbón (en 10% del residuo)","ASTM D524",null,4,11,"Diésel Automotriz","Número de cetano","ASTM D6890",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,16,"Gasolina de Llenado Inicial","Olefinas","ASTM D6379",null,9,11,"Gas Avión","Pérdida en la destilación","ASTM D7345",null,10,14,"Gasolina Premium","Periodo de inducción","ASTM D525",null,11,14,"Gasolina Regular","Periodo de inducción","ASTM D525",null,12,12,"Turbosina","Temperatura de congelación","ASTM D7154"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,12,"Diésel Agrícola / Marino","Agua y sedimento","ASTM D2709",null,4,11,"Diésel Automotriz","Número de cetano","ASTM D7170",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,16,"Gasolina de Llenado Inicial","Olefinas","ASTM D6550",null,9,12,"Gas Avión","Suma de las temperaturas de 10 y 50% evaporados","ASTM D86",null,10,15,"Gasolina Premium","Número de octano (RON)","ASTM D2699",null,11,15,"Gasolina Regular","Número de octano (RON)","ASTM D2699",null,12,13,"Turbosina","Poder calorífico","ASTM D3338"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,12,"Diésel Agrícola / Marino","Agua y sedimento","ASTM D4176",null,4,11,"Diésel Automotriz","Número de cetano","ASTM D7668",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,16,"Gasolina de Llenado Inicial","Olefinas","ASTM D6839",null,9,12,"Gas Avión","Suma de las temperaturas de 10 y 50% evaporados","ASTM D7344",null,10,16,"Gasolina Premium","Número de octano (MON)","ASTM D2700",null,11,16,"Gasolina Regular","Número de octano (MON)","ASTM D2700",null,12,13,"Turbosina","Poder calorífico","ASTM D4529"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,13,"Diésel Agrícola / Marino","Viscosidad cinemática a 40 °C","ASTM D445",null,4,12,"Diésel Automotriz","Azufre  ","ASTM D2622",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,17,"Gasolina de Llenado Inicial","Benceno","ASTM D3606",null,9,12,"Gas Avión","Suma de las temperaturas de 10 y 50% evaporados","ASTM D7345",null,10,17,"Gasolina Premium","Índice de octano (RON+MON)/2","ASTM D2699, D2700",null,11,17,"Gasolina Regular","Índice de octano (RON+MON)/2","ASTM D2699, D2700",null,12,13,"Turbosina","Poder calorífico","ASTM D4809"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,14,"Diésel Agrícola / Marino","Cenizas","ASTM D482",null,4,12,"Diésel Automotriz","Azufre  ","ASTM D4294",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,17,"Gasolina de Llenado Inicial","Benceno","ASTM D5580",null,9,13,"Gas Avión","Gomas potenciales","ASTM D873",null,10,18,"Gasolina Premium","Aditivo detergente dispersante","ASTM D5500",null,11,18,"Gasolina Regular","Aditivo detergente dispersante","ASTM D5500",null,12,14,"Turbosina","Acidez total","ASTM D3242"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,15,"Diésel Agrícola / Marino","Color","ASTM D1500",null,4,12,"Diésel Automotriz","Azufre  ","ASTM D5453",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,17,"Gasolina de Llenado Inicial","Benceno","ASTM D6839",null,9,14,"Gas Avión","Precipitado de Plomo","ASTM D873",null,10,18,"Gasolina Premium","Aditivo detergente dispersante","ASTM D5598",null,11,18,"Gasolina Regular","Aditivo detergente dispersante","ASTM D5598",null,12,15,"Turbosina","Aromáticos","ASTM D1319"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,16,"Diésel Agrícola / Marino","Contenido de aromáticos","ASTM D1319",null,4,12,"Diésel Automotriz","Azufre  ","ASTM D7039",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,15,"Gas Avión","Reacción del residuo","ASTM D1093",null,10,19,"Gasolina Premium","Aromáticos","ASTM D1319",null,11,19,"Gasolina Regular","Aromáticos","ASTM D1319",null,12,15,"Turbosina","Aromáticos","ASTM D5186"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,16,"Diésel Agrícola / Marino","Contenido de aromáticos","ASTM D5186",null,4,12,"Diésel Automotriz","Azufre  ","ASTM D7220","*En NOM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,16,"Gas Avión","Presión de vapor a 38 °C ","ASTM D323",null,10,19,"Gasolina Premium","Aromáticos","ASTM D6379",null,11,19,"Gasolina Regular","Aromáticos","ASTM D6379",null,12,15,"Turbosina","Aromáticos","ASTM D6379"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,16,"Diésel Agrícola / Marino","Contenido de aromáticos","ASTM D6379",null,4,13,"Diésel Automotriz","Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C","ASTM D130",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,16,"Gas Avión","Presión de vapor a 38 °C ","ASTM D5191","*En NOM",10,19,"Gasolina Premium","Aromáticos","ASTM D6839",null,11,19,"Gasolina Regular","Aromáticos","ASTM D6839",null,12,16,"Turbosina","Azufre Total","ASTM D1552"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,17,"Diésel Agrícola / Marino","Lubricidad","ASTM D6079","*En NOM",4,14,"Diésel Automotriz","Residuos de carbón (en 10% del residuo)","ASTM D524",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,17,"Gas Avión","Azufre total","ASTM D1266",null,10,20,"Gasolina Premium","Olefinas","ASTM D1159",null,11,20,"Gasolina Regular","Olefinas","ASTM D1159",null,12,16,"Turbosina","Azufre Total","ASTM D2622"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,17,"Diésel Agrícola / Marino","Lubricidad","ASTM D7688",null,4,15,"Diésel Automotriz","Agua y sedimento","ASTM D2709",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,17,"Gas Avión","Azufre total","ASTM D2622",null,10,20,"Gasolina Premium","Olefinas","ASTM D1319",null,11,20,"Gasolina Regular","Olefinas","ASTM D1319",null,12,16,"Turbosina","Azufre Total","ASTM D4294"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,18,"Diésel Agrícola / Marino","Conductividad eléctrica","ASTM D2624",null,4,15,"Diésel Automotriz","Agua y sedimento","ASTM D4176",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,18,"Gas Avión","Corrosión al Cu. 2h. a 100 °C","ASTM D130",null,10,20,"Gasolina Premium","Olefinas","ASTM D6379",null,11,20,"Gasolina Regular","Olefinas","ASTM D6379",null,12,16,"Turbosina","Azufre Total","ASTM D5453"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,18,"Diésel Agrícola / Marino","Conductividad eléctrica","ASTM D4308","*En NOM",4,16,"Diésel Automotriz","Viscosidad cinemática a 40 °C","ASTM D445",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,19,"Gas Avión","Goma acelerada. 5h","ASTM D873",null,10,20,"Gasolina Premium","Olefinas","ASTM D6550",null,11,20,"Gasolina Regular","Olefinas","ASTM D6550",null,12,16,"Turbosina","Azufre Total","ASTM D7039"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,17,"Diésel Automotriz","Cenizas","ASTM D482",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,20,"Gas Avión","Tetraetilo de plomo TEL","ASTM D3341",null,10,20,"Gasolina Premium","Olefinas","ASTM D6839",null,11,20,"Gasolina Regular","Olefinas","ASTM D6839",null,12,16,"Turbosina","Azufre Total","ASTM D7220"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,18,"Diésel Automotriz","Color","ASTM D156",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,20,"Gas Avión","Tetraetilo de plomo TEL","ASTM D5059",null,10,21,"Gasolina Premium","Benceno","ASTM D3606",null,11,21,"Gasolina Regular","Benceno","ASTM D3606",null,12,17,"Turbosina","Azufre Mercaptánico","ASTM D3227"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,18,"Diésel Automotriz","Color","ASTM D1500",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,21,"Gas Avión","Mezcla natural \nNumero de octano, MON","ASTM D909",null,10,21,"Gasolina Premium","Benceno","ASTM D5580",null,11,21,"Gasolina Regular","Benceno","ASTM D5580",null,12,18,"Turbosina","Viscosidad cinemática a -20°C","ASTM D445"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,19,"Diésel Automotriz","Contenido de aromáticos","ASTM D1319",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,22,"Gas Avión","Mezcla natural \nNumero de octano, MON","ASTM D2700",null,10,21,"Gasolina Premium","Benceno","ASTM D6277",null,11,21,"Gasolina Regular","Benceno","ASTM D6277",null,12,18,"Turbosina","Viscosidad cinemática a -20°C","ASTM D7042"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,19,"Diésel Automotriz","Contenido de aromáticos","ASTM D5186",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,22,"Gas Avión","Mezcla enriquecida \nNumero de octano, MON","N/D",null,10,21,"Gasolina Premium","Benceno","ASTM D6839",null,11,21,"Gasolina Regular","Benceno","ASTM D6839",null,12,19,"Turbosina","Caída de presión del filtro","ASTM D3241"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,19,"Diésel Automotriz","Contenido de aromáticos","ASTM D6379",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,23,"Gas Avión","Temperatura de congelación","ASTM D2386",null,10,22,"Gasolina Premium","Azufre total","ASTM D2622",null,11,22,"Gasolina Regular","Azufre total","ASTM D2622",null,12,20,"Turbosina","Depósito en el tubo del precalentador: \n(1) Anexo A1 VTR","ASTM D3241"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,20,"Diésel Automotriz","Lubricidad","ASTM D6079","*En NOM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,24,"Gas Avión","Poder calorífico neto","ASTM D3338",null,10,22,"Gasolina Premium","Azufre total","ASTM D5453",null,11,22,"Gasolina Regular","Azufre total","ASTM D5453",null,12,21,"Turbosina","Depósito en el tubo del precalentador: \n(2) Anexo A2 ITR o Anexo 3 ETR","ASTM D3241"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,20,"Diésel Automotriz","Lubricidad","ASTM D7688",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,24,"Gas Avión","Poder calorífico neto","ASTM D4529",null,10,22,"Gasolina Premium","Azufre total","ASTM D7039",null,11,22,"Gasolina Regular","Azufre total","ASTM D7039",null,12,22,"Turbosina","Punto de humo","ASTM D1322"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,21,"Diésel Automotriz","Conductividad eléctrica","ASTM D2624",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,24,"Gas Avión","Poder calorífico neto","ASTM D4809",null,10,22,"Gasolina Premium","Azufre total","ASTM D7220",null,11,22,"Gasolina Regular","Azufre total","ASTM D7220",null,12,23,"Turbosina","Naftalenos","ASTM D1840"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,21,"Diésel Automotriz","Conductividad eléctrica","ASTM D4308","*En NOM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,25,"Gas Avión","Reacción al agua \nCambio de volumen","ASTM D1094",null,10,23,"Gasolina Premium","Oxígeno","ASTM D4815",null,11,23,"Gasolina Regular","Oxígeno","ASTM D4815",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","ASTM D2276"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,26,"Gas Avión","Conductividad eléctrica","ASTM D2624",null,10,23,"Gasolina Premium","Oxígeno","ASTM D5845",null,11,23,"Gasolina Regular","Oxígeno","ASTM D5845",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","ASTM D5452"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,26,"Gas Avión","Conductividad eléctrica","ASTM D4308",null,10,23,"Gasolina Premium","Oxígeno","ASTM D5599",null,11,23,"Gasolina Regular","Oxígeno","ASTM D5599",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","ASTM D7619"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,27,"Gas Avión","Inhibidor de oxidación","N/A",null,10,101,"Gasolina Premium","Etanol menor a 5.8 % vol.","N/A",null,11,101,"Gasolina Regular","Etanol menor a 5.8 % vol.","N/A",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","IP564"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,28,"Gas Avión","Color","ASTM D2392",null,10,105,"Gasolina Premium","Etanol entre 9 y 10 % vol.","N/A",null,11,105,"Gasolina Regular","Etanol entre 9 y 10 % vol.","N/A",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","IP565"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,102,"Gasolina Premium","(ETBE) etil-ter-butil éter","N/A",null,11,102,"Gasolina Regular","(ETBE) etil-ter-butil éter","N/A",null,12,24,"Turbosina","Partículas contaminantes","IP577"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,103,"Gasolina Premium","(MTBE) metil-ter-butil éter","N/A",null,11,103,"Gasolina Regular","(MTBE) metil-ter-butil éter","N/A",null,12,25,"Turbosina","Corrosión al Cu, 2 horas a 100 °C","ASTM D130"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,104,"Gasolina Premium","(TAME) ter-amil-metil éter","N/A",null,11,104,"Gasolina Regular","(TAME) ter-amil-metil éter","N/A",null,12,26,"Turbosina","Contenido de Goma","ASTM D381"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,0,"Gasolina Premium","No contiene","N/A",null,11,0,"Gasolina Regular","No contiene","N/A",null,12,27,"Turbosina","Sin aditivo de conductividad eléctrica","ASTM D3948"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,27,"Turbosina","Sin aditivo de conductividad eléctrica","ASTM WK53270"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,28,"Turbosina","Con aditivo de conductividad eléctrica","ASTM D3948"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,28,"Turbosina","Con aditivo de conductividad eléctrica","ASTM WK53270"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,29,"Turbosina","Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)","ASTM D7797"]